**Załącznik nr 1**

**Przedmiar robót**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie prac** | **JM** | **ILOŚĆ** |
| **Łazienka męska, drzwi nr 7 - parter** | | | |
| 1. | Demontaż starej i montaż nowej umywalki (o szer. min. 50 cm) z syfonem | kpl. | 2,00 |
| 2. | Demontaż starej baterii ściennej i zmiana instalacji cwu na baterię sztorcową montaż na umywalce | kpl. | 2,00 |
| 3. | Demontaż starej i montaż nowej mydelniczki ze stali nierdzewnej | kpl. | 1,00 |
| 4. | Demontaż starego i montaż nowego pojemnika na papier ze stali nierdzewnej | kpl. | 1,00 |
| 5. | Demontaż starego i montaż nowego pojemnika na papier ze stali nierdzewnej | kpl. | 2,00 |
| 6. | Demontaż starego i montaż nowego lustra (lustro wklejane o szerokości obejmującej obie umywalki i wysokości min. 50 cm) | kpl. | 1,00 |
| 7. | Malowanie futryn drzwiowych stalowych olejno na biało, wymiana skrzydeł drzwiowych na nowe | kpl. | 3,00 |
| 8. | Montaż odboi drzwiowych | kpl. | 3,00 |
| 9. | Demontaż misek ustępowych z górnopłukami, przeróbka instalacji wod.-kan. i montaż WC kompact | kpl. | 2,00 |
| 10. | Skuwanie istniejących płytek ceramicznych z klejem | m2 | 61,98 |
| 11. | Montaż płytek ceramicznych nowych z fugowaniem na ścianach (płytka o wymiarach 30x60 cm) i posadzkach (płytka o wymiarach 60x60 cm, o właściwościach antypoślizgowych co najmniej R10 i klasie ścieralności IV)- kolor płytek do ustalenia z Dyrektorem szkoły po podpisaniu umowy | m2 | 61,98 |
| 12. | Malowanie dwukrotne ścian i sufitów na biało | m2 | 42,38 |
| 13. | Uzupełnianie tynków po skuwaniu płytek | m2 | 7,00 |
| 14. | Montaż pisuaru ze spłuczką górną naciskaną + stelaż | szt. | 1,00 |
| 15. | Montaż zabudowy GK stelaż pod pisuar dziecięcy | m2 | 2,60 |
| 16. | Demontaż starych i montaż nowych wpustów podłogowych (ruszt z stali nierdzewnej, zasyfonowane) | szt. | 2,00 |
| 17. | Demontaż żeliwnych i montaż nowych pionów kanalizacyjnych PCV DV 110 z włączeniem do istniejącej rury żeliwnej oraz zabudowa GK | mb. | 3,60 |
| 18. | Kontenery na odpady do utylizacji: armatura, płytki, Gk, gruz itp. | kpl. | 1,00 |
|  |  |  |  |
| **Łazienka personelu, drzwi nr 8 - parter** | | | |
| 1. | Demontaż starej i montaż nowej umywalki (o szer. min. 50 cm) z syfonem | kpl. | 1,00 |
| 2. | Demontaż starej baterii ściennej i zmiana instalacji cwu na baterię sztorcową montaż na umywalce | kpl. | 1,00 |
| 3. | Demontaż starej i montaż nowej mydelniczki ze stali nierdzewnej | kpl. | 1,00 |
| 4. | Demontaż starego i montaż nowego pojemnika na papier ze stali nierdzewnej | kpl. | 1,00 |
| 5. | Demontaż starego i montaż nowego pojemnika na papier ze stali nierdzewnej | kpl. | 1,00 |
| 6. | Demontaż starego i montaż nowego lustra (lustro wklejane o szerokości obejmującej obie umywalki i wysokości min. 50 cm) | kpl. | 1,00 |
| 7. | Malowanie futryn drzwiowych stalowych olejno na biało, wymiana skrzydeł drzwiowych na nowe | kpl. | 1,00 |
| 8. | Montaż odboi drzwiowych | kpl. | 1,00 |
| 9. | Demontaż misek ustępowych z górnopłukami, przeróbka instalacji wod.-kan. i montaż WC kompact | kpl. | 1,00 |
| 10. | Skuwanie istniejących płytek ceramicznych z klejem | m2 | 22,30 |
| 11. | Montaż płytek ceramicznych nowych z fugowaniem na ścianach (płytka o wymiarach 30x60 cm) i posadzkach (płytka o wymiarach 60x60 cm, o właściwościach antypoślizgowych co najmniej R10 i klasie ścieralności IV)- kolor płytek do ustalenia z Dyrektorem szkoły po podpisaniu umowy | m2 | 22,30 |
| 12. | Malowanie dwukrotne ścian i sufitów na biało | m2 | 16,78 |
| 13. | Uzupełnianie tynków po skuwaniu płytek | m2 | 1,00 |
| 14. | Demontaż starych i montaż nowych wpustów podłogowych (ruszt z stali nierdzewnej, zasyfonowane) | szt. | 1,00 |
| 15. | Demontaż żeliwnych i montaż nowych pionów kanalizacyjnych PCV DV 110 z włączeniem do istniejącej rury żeliwnej oraz zabudowa GK | mb. | 3,60 |
| 16. | Kontenery na odpady do utylizacji: armatura, płytki, Gk, gruz itp. | kpl. | 0,25 |
|  |  |  |  |
| **Łazienka damska, drzwi nr 10 - parter** | | | |
| 1. | Demontaż starej i montaż nowej umywalki (o szer. Min. 50 cm) z syfonem | kpl. | 2,00 |
| 2. | Demontaż starej baterii ściennej i zmiana instalacji cwu na baterię sztorcową montaż na umywalce | kpl. | 2,00 |
| 3. | Demontaż starej i montaż nowej mydelniczki ze stali nierdzewnej | kpl. | 1,00 |
| 4. | Demontaż starego i montaż nowego pojemnika na papier ze stali nierdzewnej | kpl. | 1,00 |
| 5. | Demontaż starego i montaż nowego pojemnika na papier ze stali nierdzewnej | kpl. | 3,00 |
| 6. | Demontaż starego i montaż nowego lustra (lustro wklejane o szerokości obejmującej obie umywalki i wysokości min. 50 cm) | kpl. | 1,00 |
| 7. | Malowanie futryn drzwiowych stalowych olejno na biało, wymiana skrzydeł drzwiowych na nowe | kpl. | 4,00 |
| 8. | Montaż odboi drzwiowych | kpl. | 4,00 |
| 9. | Demontaż misek ustępowych z górnopłukami, przeróbka instalacji wod.-kan. i montaż WC kompact | kpl. | 3,00 |
| 10. | Skuwanie istniejących płytek ceramicznych z klejem | m2 | 64,69 |
| 11. | Montaż płytek ceramicznych nowych z fugowaniem na ścianach (płytka o wymiarach 30x60 cm) i posadzkach (płytka o wymiarach 60x60 cm, o właściwościach antypoślizgowych co najmniej R10 i klasie ścieralności IV)- kolor płytek do ustalenia z Dyrektorem szkoły po podpisaniu umowy | m2 | 64,69 |
| 12. | Malowanie dwukrotne ścian i sufitów na biało | m2 | 49,07 |
| 13. | Uzupełnianie tynków po skuwaniu płytek | m2 | 7,00 |
| 14. | Demontaż starych i montaż nowych wpustów podłogowych (ruszt z stali nierdzewnej, zasyfonowane) | szt. | 2,00 |
| 15. | Demontaż żeliwnych i montaż nowych pionów kanalizacyjnych PCV DV 110 z włączeniem do istniejącej rury żeliwnej oraz zabudowa GK | mb. | 3,60 |
| 16. | Kontenery na odpady do utylizacji: armatura, płytki, Gk, gruz itp. | kpl. | 1,00 |
|  |  |  |  |
| **Łazienka męska, drzwi nr 27 - 1p.** | | | |
| 1. | Demontaż starej i montaż nowej umywalki (o szer. min. 50 cm) z syfonem | kpl. | 2,00 |
| 2. | Demontaż starej baterii ściennej i zmiana instalacji cwu na baterię sztorcową montaż na umywalce | kpl. | 2,00 |
| 3. | Demontaż starej i montaż nowej mydelniczki ze stali nierdzewnej | kpl. | 1,00 |
| 4. | Demontaż starego i montaż nowego pojemnika na papier ze stali nierdzewnej | kpl. | 1,00 |
| 5. | Demontaż starego i montaż nowego pojemnika na papier ze stali nierdzewnej | kpl. | 2,00 |
| 6. | Demontaż starego i montaż nowego lustra (lustro wklejane o szerokości obejmującej obie umywalki i wysokości min. 50 cm) | kpl. | 1,00 |
| 7. | Malowanie futryn drzwiowych stalowych olejno na biało, wymiana skrzydeł drzwiowych na nowe | kpl. | 3,00 |
| 8. | Montaż odboi drzwiowych | kpl. | 3,00 |
| 9. | Demontaż misek ustępowych z górnopłukami, przeróbka instalacji wod.-kan. i montaż WC kompact | kpl. | 2,00 |
| 10. | Skuwanie istniejących płytek ceramicznych z klejem | m2 | 61,98 |
| 11. | Montaż płytek ceramicznych nowych z fugowaniem na ścianach (płytka o wymiarach 30x60 cm) i posadzkach (płytka o wymiarach 60x60 cm, o właściwościach antypoślizgowych co najmniej R10 i klasie ścieralności IV)- kolor płytek do ustalenia z Dyrektorem szkoły po podpisaniu umowy | m2 | 61,98 |
| 12. | Malowanie dwukrotne ścian i sufitów na biało | m2 | 42,38 |
| 13. | Uzupełnianie tynków po skuwaniu płytek | m2 | 7,00 |
| 14. | Montaż pisuaru ze spłuczką górną naciskaną + stelaż | szt. | 1,00 |
| 15. | Montaż zabudowy GK stelaż pod pisuar dziecięcy | m2 | 2,60 |
| 16. | Demontaż starych i montaż nowych wpustów podłogowych (ruszt z stali nierdzewnej, zasyfonowane) | szt. | 2,00 |
| 17. | Demontaż żeliwnych i montaż nowych pionów kanalizacyjnych PCV DV 110 z włączeniem do istniejącej rury żeliwnej oraz zabudowa GK | mb. | 3,10 |
| 18. | Kontenery na odpady do utylizacji: armatura, płytki, Gk, gruz itp. | kpl. | 1,00 |
|  |  |  |  |
| **Łazienka personelu, drzwi nr 28 - 1p.** | | | |
| 1. | Demontaż starej i montaż nowej umywalki (o szer. min. 50 cm) z syfonem | kpl. | 1,00 |
| 2. | Demontaż starej baterii ściennej i zmiana instalacji cwu na baterię sztorcową montaż na umywalce | kpl. | 1,00 |
| 3. | Demontaż starej i montaż nowej mydelniczki ze stali nierdzewnej | kpl. | 1,00 |
| 4. | Demontaż starego i montaż nowego pojemnika na papier ze stali nierdzewnej | kpl. | 1,00 |
| 5. | Demontaż starego i montaż nowego pojemnika na papier ze stali nierdzewnej | kpl. | 1,00 |
| 6. | Demontaż starego i montaż nowego lustra (lustro wklejane o szerokości obejmującej obie umywalki i wysokości min. 50 cm) | kpl. | 1,00 |
| 7. | Malowanie futryn drzwiowych stalowych olejno na biało, wymiana skrzydeł drzwiowych na nowe | kpl. | 1,00 |
| 8. | Montaż odboi drzwiowych | kpl. | 1,00 |
| 9. | Demontaż misek ustępowych z górnopłukami, przeróbka instalacji wod.-kan. i montaż WC kompact | kpl. | 1,00 |
| 10. | Skuwanie istniejących płytek ceramicznych z klejem | m2 | 22,30 |
| 11. | Montaż płytek ceramicznych nowych z fugowaniem na ścianach (płytka o wymiarach 30x60 cm) i posadzkach (płytka o wymiarach 60x60 cm, o właściwościach antypoślizgowych co najmniej R10 i klasie ścieralności IV)- kolor płytek do ustalenia z Dyrektorem szkoły po podpisaniu umowy | m2 | 22,30 |
| 12. | Malowanie dwukrotne ścian i sufitów na biało | m2 | 16,78 |
| 13. | Uzupełnianie tynków po skuwaniu płytek | m2 | 1,00 |
| 14. | Demontaż starych i montaż nowych wpustów podłogowych (ruszt z stali nierdzewnej, zasyfonowane) | szt. | 1,00 |
| 15. | Demontaż żeliwnych i montaż nowych pionów kanalizacyjnych PCV DV 110 z włączeniem do istniejącej rury żeliwnej oraz zabudowa GK | mb. | 3,10 |
| 16. | Kontenery na odpady do utylizacji: armatura, płytki, Gk, gruz itp. | kpl. | 0,25 |
|  |  |  |  |
| **Łazienka damska, drzwi nr 30 - 1p.** | | | |
| 1. | Demontaż starej i montaż nowej umywalki z syfonem | kpl. | 2,00 |
| 2. | Demontaż starej baterii ściennej i zmiana instalacji cwu na baterię sztorcową montaż na umywalce | kpl. | 2,00 |
| 3. | Demontaż starej i montaż nowej mydelniczki ze stali nierdzewnej | kpl. | 1,00 |
| 4. | Demontaż starego i montaż nowego pojemnika na papier ze stali nierdzewnej | kpl. | 1,00 |
| 5. | Demontaż starego i montaż nowego pojemnika na papier ze stali nierdzewnej | kpl. | 3,00 |
| 6. | Demontaż starego i montaż nowego lustra (lustro wklejane o szerokości obejmującej obie umywalki i wysokości min. 50 cm) | kpl. | 1,00 |
| 7. | Malowanie futryn drzwiowych stalowych olejno na biało, wymiana skrzydeł drzwiowych na nowe | kpl. | 4,00 |
| 8. | Montaż odboi drzwiowych | kpl. | 4,00 |
| 9. | Demontaż misek ustępowych z górnopłukami, przeróbka instalacji wod.-kan. i montaż WC kompact | kpl. | 3,00 |
| 10. | Skuwanie istniejących płytek ceramicznych z klejem | m2 | 64,69 |
| 11. | Montaż płytek ceramicznych nowych z fugowaniem na ścianach (płytka o wymiarach 30x60 cm) i posadzkach (płytka o wymiarach 60x60 cm, o właściwościach antypoślizgowych co najmniej R10 i klasie ścieralności IV)- kolor płytek do ustalenia z Dyrektorem szkoły po podpisaniu umowy | m2 | 64,69 |
| 12. | Malowanie dwukrotne ścian i sufitów na biało | m2 | 49,07 |
| 13. | Uzupełnianie tynków po skuwaniu płytek | m2 | 7,00 |
| 14. | Demontaż starych i montaż nowych wpustów podłogowych (ruszt z stali nierdzewnej, zasyfonowane) | szt. | 2,00 |
| 15. | Demontaż żeliwnych i montaż nowych pionów kanalizacyjnych PCV DV 110 z włączeniem do istniejącej rury żeliwnej oraz zabudowa GK | mb. | 3,10 |
| 16. | Kontenery na odpady do utylizacji: armatura, płytki, Gk, gruz itp. | kpl. | 1,00 |